**ANNEXE A-Bordereaux des prix**

**Lot n° 3 : Mobilier Médical**

| **N°** | **Description** | **Quantité IFMSAS Béni Mellal** | **Quantité IFMSAS Meknès** | **Quantité IFMSAS Oujda** | **Quantité totale** | **Prix Unitaire Hors TVA et Hors droit de douane (MAD ou USD)** | **Prix Total Hors TVA et Hors droit de douane (MAD ou USD)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armoire de rangement anesthésie | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 2 | Brancard SCOOP Cuillere | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |
| 3 | BRANCARD 2 POMPES HYDRAULIQUES | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 4 | BRANCARD à HAUTEUR VARIABLE | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 5 | Brancard pliant | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |
| 6 | Chariot à intrument à deux plateaux en INOX | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |
| 7 | Chariot d’urgence | 3 | 1 | 0 | 4 |  |  |
| 8 | Chariot d'anésthésie | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| 9 | CHARIOT DE SOINS, 2 PLATEAUX, AVEC TIROIR ET POUBELLE | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |
| 10 | CHARIOT PANSEMENTS | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |
| 11 | COUVERTURE D’URGENCE ET DE SURVIE ISOTHERMIQUE | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |
| 12 | Ensemble de miroirs | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |
| 13 | Fauteuil Dentaire | 2 | 2 |  | 4 |  |  |
| 14 | Fauteuil Roulant Manuel Pliant | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |
| 15 | LIT DE MEDECINE | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 16 | MINERVE FIXATION AU BRANCARD | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |
| 17 | Paillasse humide en inox | 16 | 2 | 16 | 34 |  |  |
| 18 | Paillasse séche en inox | 8 | 8 | 6 | 22 |  |  |
| 19 | PARAVENT ROULANT | 6 | 5 | 5 | 16 |  |  |
| 20 | Potence | 5 | 3 | 5 | 13 |  |  |
| 21 | TABLE A MANGER AU LIT | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |
| 22 | Table de massage | 3 | 1 | 1 | 5 |  |  |
| 23 | Table d'examen électrique multifonctionnelle | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 24 | Table pour le matériel de chirurgie | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 25 | Tabouret à roulettes réglable | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |
| 26 | Tapis de sol | 24 | 24 | 24 | 72 |  |  |
| Montant Total (en MAD ou en USD) HTVA et HDD | | | | | | |  |
| Délai de livraison proposé: | | | | | | |  |
| Période de validité du devis : | | | | | | |  |

# ARTICLE 4 : SPECIFICATIONS MINIMALES DES PRESTATIONS DEMANDEES

**Lot n° 3 : Mobilier Médical :**

| **N°** | **Désignation** | **Spécifications techniques** | **Quantité IFMSAS Béni Mellal** | **Quantité IFMSAS Meknès** | **Quantité IFMSAS Oujda** | **Quantité totale** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armoire de rangement anesthésie | Armoire en acier inoxydable 304 avec deux portes verrouillables en verre tempéré de 5 mm d'épaisseur, 4 étagères en verre tempéré de 6 mm d'épaisseur et 4 pieds réglables. Spécifications techniques • Dimensions : 100 x 48 x h 190 cm • Poids: 130 kg | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Brancard SCOOP Cuillère | Deux lames, Pliable en deux, avec trois sangles, en PVC  Taille dépliée : 214 x 42 x 7cm Taille repliée : 167 x 42 x 7cm Capacité : 159 kg Poids net: 8 kg | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | BRANCARD 2 POMPES HYDRAULIQUES | • Equipé de deux pompes hydrauliques • Sommier en Epoxy avec dossier en bois translucide aux rayons X • Ridelles latérales en Aluminium rabattables; Hauteur: 47 cm • Matelas imperméable en mousse de Polyuréthane; Epaisseur: 6 cm  Dimensions du matelas:1900 x 630 x 60 mm • Une roue centrale de direction; Diamètre: 20cm • 2 freinages centrales à pédale • Relève buste ajustable par vérin à gaz et relève jambe ajustable par manivelle • Support pour bouteille d'Oxygène et un plateau pour cassette Radio en bois • Potence télescopique à 4 crochets • 2 Crochets pour poches de drainage sur les barres latérales • Protection en Caoutchouc sur les 4 coins • 3 Manches de guidage • Capacité de chargement: 220 kg Dimensions: 2100 x 800 x 610-935 mm | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | BRANCARD à HAUTEUR VARIABLE | - Hauteur réglable : 61cm-89cm ;  - Matériau: alliage d'aluminium ;  - Haute position (à la hauteur maximale): 191×55×89cm (Longueur x largeur x hauteur) ;  - Hauteur minimale du Chariot (du sol à la surface de la civière) : 61cm ;  - Diamètre des roulettes : Φ150mm ;  - Poids : 35Kg ;  - Poids maximal supportable : 160Kg ;  - Colisage :  - Quantité minimale de vente : 1 pièce  - Dimensions: 195×63×36cm (L×l×H);  - Poids brut : 42Kg environ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Brancard pliant | Deux lames, Pliable en deux, avec trois sangles, en aluminium,  Taille Dépliée: 221x53x15cm Taille repliée: 110x18x11cm Poids net: 5 kg Capacité: 159 kg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Chariot à instrument à deux plateaux en INOX | • Chariot démontable • 2 plateaux en ABS avec tiroir,  • 2 Tiroirs et 4 portes pissettes • Ossature en acier inoxydable,  • Dim. 670 x 475 x 900 mm, • Poubelle en plastique avec couvercle, • Cupule en inox, • Roues avec freins. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Chariot d’urgence | • Acier inoxydable de qualité 304 • Surface supérieure avec jantes à 3 côtés • 5 tiroirs de différentes tailles • Les tiroirs sont divisés en quatre divisions avec séparateur • Tiroirs coulissants confortables et faciles • Mécanisme de verrouillage centralisé (en option) • Sur le côté gauche de la poubelle et d'une poubelle jetable en plastique • Porte-gant et désinfectant à gauche • Support de tube à oxygène sur le côté droit • Étagère de classement à droite • Panneau de RCR à l'arrière • Plateau de défibrillateur et bassin chirurgical sur le dessus • 3 crochets IV sur le dessus • Poignée en acier inoxydable • Quatre roulettes pivotantes avec deux freins • Quatre pare-chocs en plastique durables contre les chocs | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Chariot d'anésthésie | • Matière: Plastique ABS solide, résistant et facile à nettoyer • Plateau supérieur en ABS à rebord en acier inoxydable • 1 Poignée de guidage sur côté • Panneau supérieur suspendu à 5 casiers en ABS  soutenus sur support en acier inoxydable • Casiers à couvercles en plastique transparent • 5 tiroirs étiquetées à compartiments: 2 petits, 2 moyens et 1 grand (selon besoin) • Fermeture centralisée des casiers à clé • 2 Poubelles + 2 Paniers latéraux en plastique • 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins à système silencieux Dimensions : 625 x 475 x 920mm | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | CHARIOT DE SOINS, 2 PLATEAUX, AVEC TIROIR ET POUBELLE | • Acier inoxydable de qualité AISI 304 • Surface supérieure avec jantes à 3 côtés • 4 tiroirs de même taille • Tiroirs sur rails mobiles confortables • Tablette inférieure avec rebords • Poubelle avec couvercle • Bassin mobile  • Poignée en acier inoxydable • Quatre roulettes pivotantes avec deux freins • Quatre pare-chocs en plastique durables contre les chocs | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | CHARIOT PANSEMENTS | Le cadre de roulement doit être en acier inoxydable 18/10 AISI 304. Les jambes doit être en tubes en acier inoxydable de section ronde 18/10 AISI 304. Les supports d'étagères doit être fabriqués en tubes d'acier inoxydable AISI 304 18/10. Doit avoir une poignée en acier inoxydable La base doit être équipée de quatre roues antistatiques (Ø125mm), dont deux d'entre elles avec serrure, et de 4 pare-chocs en caoutchouc anti-traces. Le chariot doit être fabriqué conformément aux prescriptions de la «CEE 93/42». Caractéristiques techniques: Poids: 22 kg max  Volume: 0,44 m³ min  Roues: Ø 125 mm  Capacité de stockage: 40 kg min | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | COUVERTURE D’URGENCE ET DE SURVIE ISOTHERMIQUE | • Prévention hypothermique • Waterproof - Réflective • Couleur Or / Argent • Dimensions : 1,60 x 2,10M | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 12 | Ensemble de miroirs | 3 jeux de miroirs : Dimensions : 2 m x 1 x | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | Fauteuil Dentaire | • Fauteuil dentaire très design et ergonomique • Système de nettoyage du filtre dans l’aspiration de la pression négative de l’air et l’éjecteur salivaire de la pression négative de l’eau. • Éjecteur salivaire sous pression. • Système de verrouillage de pression d’air pour une manipulation facile. • Système moteur LINAK origine Danemark pour un mouvement stable. • Accoudoir côté extérieur mobile pour patient. • Appui-tête peut être réglé et verrouillé. • Couvercle anti-incrustation en plastique dans le bac à instruments, interrupteur principal d’eau et d’air • Alimentation : AC 220V. 5OH z / 6OH z • Alimentation de l’air : pression de l’eau 200-400 kPa • Alimentation de l’air : pression atmosphérique 55O-800 kPa | 2 | 2 |  | 4 |
| 14 | Fauteuil Roulant Manuel Pliant | Fauteuil manuel médical Pliable  6 roues, avec suspension pour franchissement d'obstacle de 13 cm de hauteur Double croisillon pour une meilleure rigidité Réglage de l’inclinaison de l’assise sur une amplitude de 15 degrés (de -5° à +10°) Structure aluminium Largeur d’assise 40 cm , 45 cm , 50 cm Profondeur d’assise De 40 cm à 50 cm (réglage par intervalles de 2cm ) Hauteur du dossier De 45 cm à 51 cm Inclinaison d’assise De –5° à +10° (par ajustement en tension des sangles ) Inclinaison du dossier De 80° à 110° (par outil) Largeur totale du fauteuil Largeur d’assise maxi +19cm Longueur totale du fauteuil sans repose jambes 83 cm Longueur totale du fauteuil avec repose jambes 110 cm Longueur du segment jambier Réglable de 30 à 47 cm (Reposes jambes) Réglable de 34 à 40 cm (Reposes pieds) Poids du fauteuil sans les reposes jambes : 18.5 kg Poids maxi utilisateur : 125 kg Couleur du châssis Noir / Rouge | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | LIT DE MEDECINE | **LIT DE MEDECINE 105 X 217 CM SOMMIERS LATTES (+MATELAS+COUVRE LIT+DRAP+HOUSSE DE LIT+OREILLER+TAIE+POTENCE)** Composé de quatre parties compactes de tôles perforées facile à nettoyer Rails latéraux rabattables  Pôle IV et pare-chocs protecteurs sur les quatre coins Equipé de Crochet de drainage Charnières à haute résistance en matériaux composites Roulettes de 150 mm min de diamètre avec système de verrouillage central pouvant tourner à 360° Réglage manuel des positions de dossier, de repose-jambes et de Trendelenburg **Caractéristiques techniques** : Largeur: 1050 mm min Longueur: 2170mm min Hauteur: 410mm  Surface de repos: 1900x900mm au min  Angle du dossier: 70 ° Angle du repose-jambe: 30 ° Angle de Trendelenburg: 12 ° Capacité de travail: 230Kg Doit être livré avec : Matelas :  - Fabriqué en polyuréthane  - lavable  - Avec une épaisseur de 11 cm minimum  - Structure résistante au liquide et sang  - Antibactérien  - 22 de densité  - Ininflammable  - couvre lit - drap - housse de lit - oreiller - taie - potence | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | MINERVE FIXATION AU BRANCARD | • Immobilisation complète de la tête • 5 Sangles de fixation au brancard • Revêtement en plastique imperméable, • Translucide aux Rayons X, IRM, et CT • Prévention Traumatisme Cervico-Crânien • Poids : 1,05 Kg   * Dimensions : 42 x 26 cm | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 17 | Paillasse humide en inox | Acier inoxydable de qualité 304,  • Débit d'eau et de savon contrôlé par le genou  • Eau et savon contrôlés par photocellule  • Boîte à brosses   • Mélangeur d'eau chaude et froide  • Montage mural ou sur un support avec pieds  • Éclaboussures d'eau minimales avec un grand bassin  • Fonctionne avec un faible courant électrique - 12 volts  • Dimensions : 140x65x125 cm environ | 16 | 2 | 16 | 34 |
| 18 | Paillasse sèche en inox | Paillasse de laboratoire inox - Acier inox AISI 304 au CR-NI 18/10 avec finition externe Scotch-Brite et 2B interne - Structure soudée 4 points en tube carré 50x50 mm - Charge maximale : 350 kg/m² - Absence d'arêtes coupantes - Surface de travail épaisseur 15/10 (hauteur : 50 mm) - Plan de travail arrondi coté opérateur (R=10 mm) et autres côtés (R=2mm) - Pieds inox avec réglage mise à niveau **Caractéristiques :** Piètement : 825 mm Profondeur plan de travail : 700 mm Matériau plan de travail : Inox AISI 304 (nickel-chrome 18/10) Dimensions: 900 x 700 mm (L x P) Hauteur: 900 mm Type: Paillasse nue | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 19 | PARAVENT ROULANT | - Doit avoir un cadre en 3 panneaux pliants, de section ronde Tubes en acier peints en poudres époxy et séchés dans un Tunnel à 200 ° C.  - Tissu des panneaux doit être 100% anti-feu polyester, avec une température maximale de lavage de 30°   - Base en tôle d'acier peinte et doit être équipée de 4 roues pivotantes de diamètre de (Ø 50mm).  - Caractéristiques techniques:   - Poids: 24 kg max   - Volume: 0,35 m³ au minimum   - Roues: Ø 50 mm   - Dimensions: cm 150x180 h | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 20 | Potence | Fourreau et tige doit être en acier inoxydable  4 crochets plastiques  Hauteur réglable : 1100 a 2000 mm Encombrement au sol : 500 mm Piètement 5 branches en plastique 5 roulettes jumelées de diamètre de 50 mm | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 21 | TABLE A MANGER AU LIT | •Pièces doit être en métal revêtues de phosphate de zinc et vernies avec de la poudre de polyester époxy électrostatique • Roulettes avec verrouillage transversal et doit être capables de tourner à 360 ° • Table à manger arrondie aux coins et fabriquée en plastique ABS • Plastique ABS recouvert de châssis inférieur • doit permettre un nettoyage facile du sutun principal recouvert de plastique ABS • doit permettre un réglage en hauteur contrôlé par ressort à gaz • Convient avec armoire Caractéristiques techniques : Largeur : 44cm min  Longueur : 49 cm min  Hauteur : 85 cm max | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Table de massage | Rembourrage minimum 5 cm, Mousse à cellules fines de haute qualité Revêtement en vinyle résistant à l'eau et à l'huile. Cavité pour le visage amovible, Appuie-tête multifonction ergonomique et amovible en velcro. Appui-tête avec rembourrage amovible, Distance des accoudoirs réglable. Pliable pour un rangement et le transport. Pieds antidérapants en plastique. Faible poids grâce au cadre en aluminium. Câbles d'acier recouverts de plastique Housse de transport. Supporte jusqu'à 220 kg **Caractéristiques Techniques:** Longueur de la table sans appui-tête environ 180 cm, avec appui-tête environ 210 cm. Largeur de la table sans accoudoirs environ 61 cm - avec accoudoirs jusqu'à environ 95 cm. Hauteur de travail d'environ 68 cm à 90 cm - réglable par écarts de 3 cm. Capacité de charge jusqu'à 220 Kg répartis (non sélective). Dimensions (pliée) : environ 90 cm x 60 cm x 16 cm. Poids : environ 13 kg. Rembourrage 100 % PVC environ 5 cm. Appui-tête en aluminium et en Bois. Contenu de la livraison : 1 Table de massage. 1 Appui-tête amovible. 2 Accoudoirs amovibles. 1 Housse de transport. | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Table d'examen électrique multifonctionnelle | - Structure en acier avec revêtement époxy  - Hauteur réglable hydrauliquement par pédales bilatérales  - Deux sections  - Hauteur maximale : 92cm  - Hauteur minimale : 61cm  - Appui-tête réglable par ressort à gaz 70º et -15  - Orifice de respiration et bouchon respiratoire de rembourrage  - Système de roulement rétractable fixant le plancher sur 4 bouchons en caoutchouc  - M2 synthétique et ignifugé recouvert de cuir, haute densité 25Kg/m3  - Porte-rouleau de papier inclus  - Capacité de charge 200Kg  - Dimensions : 195x65x61-92cm  - IMPORTANT : La finition en noir sera appliquée si rien d'autre n'est spécifié | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Table pour le matériel de chirurgie | Table à instruments tubes ronds entièrement fabriquée en inox 18/10 soudé sous argon, 1 plateau inox, angles arrondis, hauteur 860 mm. Dimensions et type de roulettes aux choix. | 2 |  |  | 2 |
| 25 | Tabouret à roulettes réglable | Réglable en hauteur par vérin à gaz. Hauteur minimum - maximum: 500 - 700 mm.  Dossier et siège rembourré en cuir synthétique. Base fabriquée en plastique en aluminium poli avec 5 branches.  Roulettes de ø50 mm. | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 26 | Tapis de sol | - Dimensions : 140 / 50 cm  - Epaisseur : 6,5 mm.  - Densité : 30 Kg/m3.  - Poids : 140 gr. | 24 | 24 | 24 | 72 |
| **Total** | | | **113,00** | **84,00** | **95,00** | **292,00** |

**Annexe 3 : Modèle de Garantie d’Offre (Garantie bancaire)**

*[À la demande du Soumissionnaire, la banque doit remplir le formulaire conformément aux instructions données]*

**Banque : [Nom de la banque et adresse de la branche ou du bureau d’émission]**

**Bénéficiaire : [insérer le nom et l’adresse de l’Acheteur]**

**Date : [insérer la date]**

**Garantie d’Offre N° : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nous avons été informés que **[insérer le nom du Soumissionnaire]** (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») vous a soumis son Offre datée [**insérer le jour, le mois et l’année**] (ci-après dénommée « l’Offre ») pour la fourniture de [**insérer le nom des Services**] en réponse à l’Appel d’Offres N° susmentionné.

Par ailleurs, nous comprenons que, selon vos conditions, les Offres doivent être accompagnées par une Garantie d’Offre.

À la demande du Soumissionnaire, nous **[insérer le nom de la Banque]** nous engageons par la présente, irrévocablement à vous payer, à votre première demande la somme ou les sommes que vous pourriez réclamer dans la limite de **[insérer le montant en chiffres]** (**[insérer le montant en lettres]**). Votre demande de paiement doit être accompagnée d’une déclaration écrite indiquant que le Soumissionnaire a manqué à l’une de ses obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

1. s’il retire son Offre pendant la durée de validité de l’Offre [**insérer les dates de la durée de validité de l’Offre**] qu’il a indiquée dans son Formulaire de soumission de l’Offre, sauf indications contraires à la Clause 21.2 des IS ; ou

2. si, après avoir été avisé qu’il a soumis l’Offre au moindre coût, (i) il n’accepte pas la correction par l’Acheteur des erreurs qui figurent dans son Offre, conformément aux dispositions de la Clause 32 ; ou

* 1. 3. Si, après avoir été avisé de l’acceptation de son Offre par l’Acheteur, il refuse endéans le délai prévu de :
  2. (i) fournir la Garantie d’exécution, conformément aux dispositions de la Clause 18 des CGC comme indiqué à la Clause 44 des IS, ou
  3. (ii) d’exécuter le Contrat, conformément aux dispositions de la Clause 43 des IS.

Cette Garantie expire : (a) si le Soumissionnaire est le Soumissionnaire retenu, dès réception de copies du Contrat signé par le Soumissionnaire et de la Garantie d’exécution vous ayant été accordée sur instruction du Soumissionnaire ; ou (b) si le Soumissionnaire n’est pas le Soumissionnaire retenu, à la première des deux dates suivantes : (i) notre réception d’une copie de votre notification du fait que le Soumissionnaire retenu a signé le Contrat et a fourni la Garantie d’exécution requise ; ou (ii) vingt-huit (28) jours après l’expiration de la durée de validité de l’Offre du Soumissionnaire.

Par conséquent, toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue par nos services à cette date au plus tard.

***[La banque émettrice devra supprimer les mentions inutiles]***. Nous confirmons que [nous sommes une institution financière dûment autorisée à fournir cette garantie dans le pays de l’Acheteur] **[OU]** [nous sommes une institution financière située en dehors du pays de l’Acheteur, mais nous avons une institution financière correspondante située dans le pays de l’Acheteur qui assurera l’exécution de cette Garantie. Le nom de notre banque correspondante et ses coordonnées sont les suivants : [**indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique**].

La présente Garantie est soumise aux Règles uniformes relatives aux garanties, Publication 758 de la Chambre de commerce internationale, Révision de 2010, sauf dispositions contraires susmentionnées.

|  |
| --- |
| Signé par : |
| En qualité de |
| **[Insérer le nom en caractère d’imprimerie]** |
| Dûment autorisé(e) à signer la demande pour le compte et au nom de  **[Insérer le nom et l’adresse de l’institution financière]** |
| En date du  **[Insérer la date]** |